620141, **г.** Екатеринбург, ул. Таватуйская 4г- 19, ИНН: 66591658302, КПП: 66590100,

 **Тел. (343) 219-49-45, 8-922-22-75-459, e-mail:tarsap@e1.ru, www.uralves-servis.ru,**

**Модели магнитных грузозахватов с кулачковым механизмом отрыва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Фото** | **Max. грузоподъемность (кг)** | **Max. усилие притяжения к стальной поверхности (кН)** | **Размеры рабочей поверхности(мм)** | **Габариты (мм)** | **Масса (кг)** | Цена руб. |
| ГЗМ-1ручной |  | 40 | 1,3 | 85х80 | 120х88х155 | 1,4 | 5 500 |
| МПГ 80 |  | 80 | 2,6 | 140х101 | 235х135х55 | 2,9 | 7 900 |
| МПГ 320 |  | 320 | 18 | 200х166 | 292х182х215 | 17,5 | 15 650 |
| МПГ 630 |  | 630 | 26 | 270х176 | 367х192х215 | 26 | 20 800 |
| МПГ 900 |  | 900 | 34 | 285х204 | 405х220х248 | 45 | 25 600 |

**Модели магнитных грузозахватов с отключаемым магнитным полем**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Фото** | **Max. грузоподъемность (кг)** | **Max. усилие притяжения к стальной поверхности (кН)** | **Размеры рабочей поверхности(мм)** | **Габариты (мм)** | **Масса (кг)** | **Цена руб.** |
| **МГР 300** |  | 300 Диаметр трубы 60-150 | 10 | 66х188 | 185х64х120 | 7,75 | 19 500 |
| **МПГВ 320** |  | 320 | 10 | 170х162 | 350х230х189 | 24,9 | 29 270 |
| **МПГВ 630** |  | 630 | 20 | 250х250 | 410х295х240 | 34 | 41 800 |
| **МПГВ 900** |  | 900 | 39 | 250х350 | 510х295х240 | 52 | 51 300 |
| **МПГВ 1400** |  | 1400 | 44 | 240х350 | 510х310х275 | 72 | 64 110 |

Конт. лицо: Русскова Лариса

Тел. (343) 219-49-45, 8-922-22-75-459